**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW**

**ZAMÓWIENIA NA :**

**,, ZAKUP OPRYSKIWACZA Z POMOCNICZYM STRUMIENIEM POWIETRZA
I BELKĄ OBSŁUGIWANĄ HYDRAULICZNIE”**

**POSTĘPOWANIE NIE PODLEGA USTAWIE Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r.**

**PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**ZAMAWIAJĄCY**

**Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim**

**Sp. z o.o.**

**Pl. Kościelny 1 ; 57-230 Kamieniec Ząbkowicki**

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Pl. Kościelny 1

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

II. TRYB WYBORU OFERTY

1. Wybór oferty zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I GWARANCJE

1.Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 31 marca 2019 roku.

2. Gwarancja min. 12 miesięcy

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opryskiwacz z pomocniczym strumieniem powietrza i belką obsługiwaną hydraulicznie.

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Parametry techniczne:

**-**zagospodarowanie cieczą roboczą i mycie opryskiwacza za pomocą 2 wielofunkcyjnych zaworów

-amortyzatory hydrauliczne zapobiegające przenoszeniu wstrząsów na ciągnik

-możliwość zmniejszenia rozstawu osi do 1,5m z oponami 340 mm szerokości (zawieszenie nie ma wpływu na prześwit)

-zakres obciążenia od 2000 do 8000 kg

-zbiornik główny 4500l, wykonany z polietylenu odpornego na promieniowanie UV

-zbiornik nie przykręcany do ramy nośnej maszyny (brak naprężeń)

-zapadka gromadząca zanieczyszczenia

-manometr podciśnieniowy wskazujący stopień zanieczyszczenia filtra

-automatyczny zawór odcinający dopływ cieczy przy otwarciu filtra

-wydajność przepływu 450l/min

-pompa przeponowa pracująca na sucho (bez oleju, jedynie smarowana smarem)

-otwieralna skrzynia korbowa pompy (elementy robocze, mechaniczne pompy nie mają kontaktu z cieczą)

-pomocniczy strumień powietrza, rękaw powietrzny (minimalne znoszenie, minimalne użycie wody i środków ochrony roślin)

-zawieszenie belki amortyzowane hydraulicznie, system antypływający (wydatek powietrza 35m/s), podwójne dmuchawy o śr. 630mm

-mocowanie rozpylaczy w układzie TRIPLET lub QUADRILET z zaworem antykapacza i rozpylaczami

-3 wymiarowe wysokiej wydajności belki opryskiwacza, amortyzowane za pomocą sprężyn i amortyzatorów teleskopowych

-mechanizm stabilizujący pracę wahadła

-mechanizm blokujący ramię po rozłożeniu pomiędzy sekcją wewnętrzną a zewnętrzną

- rurki cieczowe ze stali nierdzewnej

-automatyczna kontrola wysokości belki z korekcją wysokości poszczególnych ramion oraz pochylanie całej belki

-tryb odczytu wysokości z gleby lub łanu

-czujniki ultradźwiękowe – min. 3

-czujniki kątowe – min. 2

-automatyczny system GPS otwierający lub zamykający poszczególne sekcje gdy zachodzi taka potrzeba

-wszystkie funkcje obsługiwane z joysticka

-zgodność z ISOBUS

-całkowita integracja wszystkich ważnych informacji na ekranie roboczym

2. Parametry robocze:

-szerokość robocza 24 m, 7 sekcyjna.

3. Wymiary opryskiwacza:

-rozstaw kół regulowany w zakresie od 1,8 – 2,2m

-prześwit 800 mm

VI. DOSTĘPNOŚĆ SERWISU I CZĘŚCI

1. Reakcja serwisowa do 24 godzin.

2. Dostępność części do 24 godzin.

3.Odległość serwisu do 70 km.

VII. PRZESZKOLENIE OPERATORÓW SPRZĘTU ROLNICZEGO

Oferent zobowiązany jest przeszkolić min. dwóch operatorów w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego sprzętu i potwierdzić to pisemnie.

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Składanie ofert zgodnie z SIWZ.

2. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały.

3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

4. Wartość oferowanego przedmiotu powinna być przedstawiona w Polskiej walucie.

5. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna posiadać oznaczenia:

Oferta na:

„SPRZEDAŻ OPRYSKIWACZA Z POMOCNICZYM STRUMIENIEM POWIETRZA I BELKĄ OBSŁUGIWANĄ HYDRAULICZNIE”

Koperta powinna zawierać nazwę i adres oferenta.

6. Oferta, wszystkie dokumenty i oświadczenia, złożone wraz z ofertą winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy składającej ofertę , zgodnie z dołączonym upoważnieniem.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Spółka O.H.Z. Kamieniec Ząbkowicki może w każdym czasie przed upływem terminu składania oferty zmodyfikować SIWZ .

8. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. Pl. Kościelny 1, 57-230. Kamieniec Ząbkowicki w sekretariacie **do dnia 11.01.2019 roku.**

2. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 11.01.2019 roku o godzinie 14.00.**

3.Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia ofert.

X. TERMINY DOSTAWY

Termin dostawy oferowanego sprzętu do 31.03. 2019 roku.

XI. INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY

Zamawiający wraz z Oferentem zawrze umowę, w której m.in. zostanie określony termin i sposób zapłaty za oferowany sprzęt .